Чек-лист для проверки сметной документации на готовность к экспорту в формат GGE

**Чек-лист для проверки сметы на возможность корректного экспорта в формат GGE**

*Используется программа* **«ГРАНД-Смета» с версии 2022.3**

Локальные сметные расчеты.

* **заполнены поля***[наименование в ФРСН], [Рег.№ в ФРСН], [Дата включения в ФРСН]*: Параметры сметы (F6) > Регион и зона; *пустые поля [означают, что требуется обновить базу, а затем обновить расценки через Операции > Обновить расценки;*
* указан **Код субъекта РФ**, на территории которого находится объект строительства: Параметры сметы (F6) > Регион и зона;
* указана **Дата составления** документа: Параметры сметы (F6) > Свойства > Даты;
* указан **Способ расчета** *(базисно-индексный, ресурсный расчет, расчет в базисных ценах)*: Параметры сметы (F6) > Расчет > Общие;
* выбрана методика расчета: Параметры сметы (F6) > Расчет > Методика 2020 *(*отмечается редакция методики 421/пр); *устанавливать данную настройку рекомендуется, посредством выбора шаблона сметы: Параметры сметы (F6) > Расчет > {Шаблон};*
* в смете отсутствуют ресурсы с пустым обоснованием (шифром);
* шифр ресурсов, по конъюнктурному анализу сформирован корректно; *рекомендуется использовать Мастер: правый клик > [Сформировать шифр ресурса];*
* в смете нет расценок из СНБ, отсутствующих в ФРСН;
* объем введен в каждой расценке;
* отсутствуют "замороженные" позиции;
* привязка Индексов выполнена [по Категориям];
* указан Локальный номер: Параметры сметы (F6) > Свойства.

Сохранить смету в формат gge можно черезпункт меню **Данные > Экспорт в ГГЭ.**

Объектные сметные расчеты.

* указан **Номер** объектного сметного расчета: Параметры сметы (F6) > Свойства > номер объектной сметы *(например, для базисного уровня цен по главе 2: 02-01 (база 01.01.2000), для текущего уровня цен 02-01);*
* заполнены поля **Код субъекта РФ**, на территории которого находится объект строительства: Параметры сметы (F6) > Регион и зона;
* указана **Дата составления** документа: Параметры сметы (F6) > Свойства > Даты;
* указано **Основание** *для составления сметной документации (проектная или иная техническая документация)*: Параметры сметы (F6) > Подписи *> Текст подписи > Значение подписи;*
* заполнены **Подписи***[в соответствие с приложением №5 Методики 421/пр]*: Параметры сметы (F6) > Подписи *> Текст подписи (текст подписи выбирается из падающего меню «добавить» и «добавить реквизит»; например, составил-должность- ФИО Подписанта) > Значение подписи;*
* в смете нет позиций, с отсутствующим обоснованием в графе 2*(номера сметных расчетов и смет)*

Сохранить смету в формат gge можно через пункт меню **Данные > Экспорт в ГГЭ.**

Сводные сметные расчеты.

* указан **Номер** сводного сметного расчета *(например, для базисного уровня цен: 1 (01.01.2000); для текущего уровня цен: 1 (1 квартал 2023г.));*
* заполнены поля **Код субъекта РФ**, на территории которого находится объект строительства: Параметры сметы (F6) > Регион и зона;
* указана **Дата составления** документа: Параметры сметы (F6) > Свойства > Даты *(например, для базисного уровня цен 01.01.2000г.);*
* заполнены **Подписи***[в соответствие с приложением №6 Методики 421/пр]*: Параметры сметы (F6) > Подписи *> Текст подписи [+добавить; + добавить реквизит] (руководитель проектной организации, главный инженер проекта, заказчик);*
* в смете нет позиций, с отсутствующим обоснованием в графе 2 *(номера сметных расчетов и смет).*

Сохранить смету в формат gge можно черезпункт меню **Данные > Экспорт в ГГЭ.**

Конъюнктурный анализ цен.

* **заполнены графы** *конъюнктурного анализа цен*
* в мониторинге отсутствуют ресурсы с пустым обоснованием (шифром);
* шифр ресурсов, по конъюнктурному анализу сформирован корректно; *рекомендуется использовать Мастер: правый клик > [Сформировать шифр ресурса];*
* информация введена в каждой позиции;
* заполнены **Подписи***[в соответствие с приложением №1 Методики 421/пр]*: Параметры сметы (F6) > Подписи *> Текст подписи [+добавить (составил, проверил) + добавить реквизит (должность, ФИО подписанта)] > Значение подписи.*



Сохранить смету в формат gge можно черезпункт меню **Данные > Экспорт в ГГЭ.**

**Понять причину ошибки позволяет проверка gge файла в**[**СЕРВИСЕ ОНЛАЙН ПРОВЕРКИ XML ДОКУМЕНТОВ**](https://checkxml.platformaexpert.ru/)**https://checkxml.gge.ru/.**

# *Используется программа* SmetaWizard.

Для корректного экспорта сметы в GGE версия программы [**SmetaWizard**](https://www.stroisoft-nov.ru/smetawizard) должна быть не старше **4.1.6.9**.

Прежде всего внесите настройку в SmetaWizard:

Сервис-Настройки-вкладка Дополнительно -обязательно снимите галку для Экспортировать ID позиции в формат GGE (показано ниже).



Для экспорта откройте локальную смету затем, нажмите в меню "файл": Экспорт - Формат XML.



Выберете тип файла "Документ GGE", введите имя файла, нажмите сохранить.



На этом экспорт завешен.

*Используется программа* **«Госстройсмета»**

<https://gss-online.ru/articles/import_eksport_formata_gge/>